|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Component | Number | Installation position |
| 1 | Chip capacitor 4.7UF | 2 | C1,C2 |
| 2 | Chip capacitor 100nF | 3 | C3,C4,C7 |
| 3 | Chip capacitor 1UF | 2 | C5,C6 |
| 4 | SMD diode 5819(S4) | 1 | D1 Attention direction |
| 5 | Battery holder and battery | 1 each | BT1 |
| 6 | Two digit digital tube | 4 | LED1,LED3,LED6,LED7 |
| 7 | One digit digital tube | 5 | LED2,LED4,LED5,LED10,LED11 |
| 8 | A large digital tube | 4 | U1,U2,U3,U4 |
| 9 | Luminescent tube | 2 | LED8,LED9 |
| 10 | Inline resistor 10K | 1 | R1 |
| 11 | Inline resistor 1.2K | 7 | R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9 |
| 12 | Thermistor 10K | 1 | R2 |
| 13 | Diode 4007 | 4 | D2,D3,D4,D5 |
| 14 | Tact Switch | 4 | SW1,Sw2,SW3,SW4 |
| 15 | Crystal oscillator | 1 | X1 |
| 16 | master control | 1 | U5 Already welded |
| 17 | Chip 1302 | 1 | U6 |
| 18 | Chip v30 | 1 | U7 |
| 19 | Stabilizer block 7805 | 1 | U12 |
| 20 | Electrolytic capacitor 470UF | 1 | C8 |
| 21 | Electrolytic capacitor 220UF | 1 | C9 |
| 22 | screw | 17 |  |
| 23 | Speaker lamination | 2 |  |
| 24 | Speaker Transformer | 1 each |  |
| 25 | Power cord housing | 1 set |  |